 Академия наук Украинской ССР
 Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко
 А.А. Вакульский, Л.Я. Мизюк, Р.В. Проць, Ю.Ю. Сикачевский
 Аппаратура для аэрогеофизической разведки с магнитным и электромагнитным информационными каналами
 Под общей редакцией доктора технических наук Л.Я. Мизюка
 Киев: Издательство «Наукова думка», 1985

 УДК 550.837.73; 550.838

 Аппаратура для аэрогеофизической разведки с магнитным и электромагнитным информационными каналами. / Вакульский А.А., Мизюк Л.Ч., Проць Р.В., Сикачевский Ю.Ю. - Киев: Наукова думка, 1985. - 256 с.
 В монографии рассмотрены принципы построения аппаратуры для измерений напряженностей магнитного поля Земли и вторичного электромагнитного поля исследуемых электропроводящих сред при аэрогеофизических исследованиях применительно к зондирующему гармоническому и импульсно-периодическому полям. Описаны структурные схемы электроразведочных каналов, работающих по методу переходных процессов и эллиптической поляризации.
 Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией геофизической аппаратуры, а также для студентов вузов.
 Ил. 143. Табл. 2. Библиогр.: 246-251 (138 назв.).

 Редакция технической литературы

 КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Предисловие (3).
 Глава первая. Первичные преобразователи напряженности электромагнитного поля (7).
 Глава вторая. Аэроэлектроразведочный канал для измерений методом переходных процессов (49).
 Глава третья. Аэроэлектроразведочный канал для измерений методом эллиптически поляризованного поля (119).
 Глава четвертая. Аэромагнитный канал (188).
 Глава пятая. Комплексная аэрогеофизическая станция АМПП-КАМ (228).
 Список литературы (246).

 Александр Андреевич Вакульский, Леонид Яковлевич Мизюк, Роман Владимирович Проць, Юлиан Юрьевич Сикачевский
 АППАРАТУРА ДЛЯ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ С МАГНИТНЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ
 Утверждено к печати ученым советом Физико-механического института им. Г.В. Карпенко АН УССР
 Оформление художника Е.И. Муштенко