 Т.М.Золотова, Ф.И.Кербников, М.А.Розенблат
 Резервирование аналоговых устройств автоматики
 Издание второе, переработанное и дополненное
 Москва Энергоатомиздат 1986

 Золотова Т.М. и др.
 Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М.Золотова, Ф.И.Кербников, М.А.Розенблат. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 128 с.: ил.
 Рассмотрены методы повышения надежности и точности аналоговых устройств на основе структурного резервирования. Приведена методика нахождения восстанавливающей функции, оптимальной по критерию надежности при заданной статистике отказов, и показаноее влияние на точность резервированной системы. По сравнению с изданием 1975 г. полностью переработаны разделы, касающиеся технической реализации восстанавливающих органов (ВО), проектирования элементов систем (датчиков, усилителей и др.) на базе современных интегральных компонентов.
 Для инженерно-технических работников в области автоматики и измерительной техники.

 ОГЛАВЛЕНИЕ:
Предисловие (3).
Глава первая. Надежность и точность аналоговых устройств (7).
 1. Основные источники ошибок аналоговых элементов и устройств (7).
 2. Параметрические отказы (11).
 3. Катастрофические отказы (15).
 4. Основные пути повышения надежности и точности аналоговых устройств (20).
Глава вторая. Основные классы восстанавливающих функций для взаимно резервированных аналоговых устройств (31).
 5. Общие требования к восстанавливающей функции (31).
 6. Нелинейные восстанавливающие функции (32).
 7. Логические восстанавливающие функции (36).
 8. Комбинированные восстанавливающие функции (36).
 9. Функции упорядоченного выбора - класс оптимальных восстанавливающих функций (37)
 10. Оптимальная восстанавливающая функция для случая отказов типов О+ и О- (44).
 11. Оптимальная восстанавливающая функция в случае отказов типов О+, О-, О|+| и О|-| (49).
 12. Оптимальная восстанавливающая функция при наличии неопределенных отказов (типа О±). Адаптация восстанавливающей функции (51).
Глава третья. Влияние восстанавливающей функции на порешность преобразованного сигнала, обусловленную параметрическими ошибками отдельных устройств (55).
 13. Постановка задачи и основные допущения (55).
 14. Функция упорядоченного выбора случайных сигналов (ошибок) (58).
 А. Плотность распределения вероятности преобразован ного сигнала (58).
 Б. Математическое ожидание и дисперсия преобразованного сигнала (ошибки) (60).
 В. Оптимальная по критерию точности восстанавливающая функция (65).
 15. Влияние случайных выбросов (параметрических отказов) на погрешность восстанавливающих органов, реализующих функции упорядоченного выбора (66).
 16. Влияние катастрофических отказов отдельных приборов на погрешность выходного сигнала восстанавливающего органа, реализующего функции упорядоченного выбора (69).
 17. Восстанавливающая функция, осуществляющая линейное преобразование сигналов при отсутствии отказов и упорядоченный выбор при наличии отказов (70).
 18. Восстанавливающая функция, осредняющая сигналы всех приборов за исключением наименьшего и наибольшего сигналов (74).
Глава четвертая. Техническая реализация восстанавливающих органов (76).
 19. Диодные схемы выделения наибольшего (max) и наименьшего (min) напряжений (76).
 20. Методы повышения точности диодных схем выделения наибольшего (max) и наименьшего (min) напряжений (83).
 21. Реализация функции упорядоченного выбора в ВО на основе диодных схем (90).
 22. Транзисторные схемы реализации восстанавливающих функций (93).
 23. Симметричные ограничители максимального значения электрических сигналов для восстанавливающих органов (99).
 24. Схемы восстанавливающих органов с симметричными ограничителями (103).
 25. Характеристики восстанавливающих органов, реализующих функции упорядоченного выбора (107).
 26. Прецизионные усилители - восстанавливающие органы (113).
 27. Проектирование аналоговых устройств, допускающих простое резервирование (119).
 28. Модуль контроля исправности каналов резервированных устройств (120).
Список литературы (123).

 Производственное издание
 Татьяна Моисеевна Золотова, Федор Иванович Кербников, Моисей Аронович Розенблат
 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ